广东生态工程职业学院林业技术专业群测绘设备采购及安装服务项目需求书

1、 项目名称:广东生态工程职业学院林业技术专业群测绘设备采购及安装服务项目
2、 [bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]项目预算：99600.00元
3、 送货地址: 广州市天河区广汕一路297号
4、 项目报价：超过预算金额则视为无效报价
5、 供应商须知：
（1） 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
1． 投标人是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；（提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证、或三证合一复印件）；
2． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3． 投标人具有依法纳税和社会保障资金的良好记录；
4． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
5． 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。
（2） 报价供应商认真查看项目需求书（附件），根据项目需求书上的要求填写信息和提交资料，报价表不允许改动并完整打印，否则视为无效报价（备注：所提供的资料均需加盖公章）。
（3） 落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业须提供中小企业声明函。
（4） 报价供应商提供的设备必须是厂商原装、全新的产品，报价时密封提交，否则视为无效报价。
（5） 本项目不接受联合体竞价。
（6） 报价供应商截止递交报价文件的时间为2025年7月14 日下午3点，报价文件必须密封，否则一律拒收。报价供应商可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交，快递到付拒收。
（7） 投标联系人：张老师   联系方式：13710623224
投标地址：广州市天河区广汕一路297号广东生态工程职业学院办公楼203室，可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交。
6、 项目内容及要求:
1、 报价内容：
	序号
	型号
	数量
	单位
	备注

	1
	南方测绘GNSS接收机 云帆
	8
	套
	含永久厘米级高精度位置服务（cors）；
设备保修三年

	2
	地形地籍成图软件Southmap
	提供软件2年使用权。



2、 设备配置清单
	序号
	名称
	数量
	单位

	1. 
	云帆RTK主机
	8
	台

	2. 
	C10采集手簿
	8
	台

	3. 
	主机充电器
	8
	个

	4. 
	手簿充电器
	8
	个

	5. 
	主机充电线
	8
	条

	6. 
	手簿数据线
	8
	条

	7. 
	对中杆
	8
	根

	8. 
	手簿托架
	8
	个

	9. 
	合格证、保修证、操作手册
	8
	份

	10. 
	仪器箱
	8
	个


3、 设备详细技术参数
	测量性能

	信号跟踪
	1598通道；BDS-2:B1I、B2I、B3I；BDS-3:B1I、B3I、B1C、B2a、B2b

	
	GPS: L1C/A,L2P,L2C,L5,L1C*；GLONASS: G1,G2,G3*；Galileo：E1,E5b,E5a,E5 AltBoc*,E6c*

	
	SBAS：L1C/A,L5*；QZSS：L1 、L2C、 L5；IRNSS：L5*

	GNSS特性
	定位输出频率 1Hz～20Hz；初始化时间 小于10秒；初始化可靠性 ＞99.9%；

	
	全星座接收技术，能够支持来自所有现行的和规划中的GNSS星座信号；

	
	高可靠载波跟踪技术，提高载波精度，提供高质量原始观测数据；

	
	智能动态灵敏度定位技术，适应各种环境变换，适应恶劣、远距离定位环境

	定位精度

	静态测量精度
	平面：±（2.5+0.5×10-6D）mm；
高程：±（5+0.5×10-6D）mm；（D为所测量的基线长度）

	RTK测量精度
	平面：±（8+1×10-6D）mm；
高程：±（15+1×10-6D）mm；（D为所测量的基线长度）

	惯导

	惯导倾斜测量
	内置IMU惯性测量传感器，支持惯导倾斜测量功能，根据对中杆倾斜方向和角度自动校正坐标

	IMU更新率
	200HZ

	倾斜角度
	0°～60°

	倾斜补偿精度
	1.8米杆；RMS：8 mm + 0.3 mm/°tilt；（tilt为倾斜角度）

	操作系统／用户交互

	操作系统
	Linux

	按键
	电源键

	指示灯
	五个指示灯，卫星灯、差分信号灯、蓝牙灯、电源灯、充电指示灯

	web交互
	内置Web UI管理后台，支持Wi-Fi和USB模式访问接收机内置Web UI管理页面，实时监控主机状态，自由配置主机。

	语音
	iVoice智能语音技术，智能状态播报、语音操作提示；

	
	默认支持中文、英语、韩语、俄语、葡萄牙语、西班牙语、土耳其语

	硬件

	尺寸
	直径130mm×高度80mm

	重量
	780g

	材质
	镁合金

	温度
	工作温度：–45 °C到+75 °C；存储温度：–55 °C到+85 °C

	湿度
	抗100%冷凝

	防护等级
	防水：1m浸泡，IP68；防尘：完全防止粉尘进入，IP68

	防震
	抗2米随杆跌落

	电气

	电池
	内置6800mAh高性能锂电池7.2V

	电源
	6-28V宽压直流设计，带过压保护

	电源解决方案
	动态模式标准持续工作时间大于18小时（提供7×24h持续工作电源解决方案）

	通讯

	I/O端口
	5芯LEMO口（外接电源接口+RS232）；Type-C接口（充电及数据传输）；1个电台天线接口

	电台（标准惯导版）
	内置接收电台；工作频率：410-470MHz；通讯协议：Farlink、FarlinkPro

	蓝牙
	BT4.2（BR/EDR+BLE）蓝牙标准

	NFC无线通信
	采用NFC无线通信技术，手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对（需手簿同样配备NFC无线通信模块）

	WIFI

	标准
	802.11b/g/n标准

	WIFI热点
	具有WIFI热点功能，任何智能终端均可接入接收机，对接收机进行功能配置

	WIFI数据链
	接收机可接入WIFI，通过WIFI进行差分数据播发或接收

	传感器

	温度传感器
	内置温度传感器，采用智能变频温控技术，实时监控与调节主机温度

	数据存储/传输

	数据存储
	内置16GB固态存储，支持内存扩展；自动循环存储(存储空间不够时自动删除最早数据)；

	数据格式
	静态数据格式：南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多种格式；差分数据格式： RTCM3.0,RTCM3.2

	
	GPS输出数据格式：NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码；网络模式支持：VRS、FKP、MAC，支持NTRIP协议

	数据传输
	支持USB、FTP下载、HTTP等数据传输


· [bookmark: _GoBack]教学辅助：具备操作视频及仿真模拟器，仿真模拟器内设备外观及操作100%还原真实设备，用于教学使用。
· 虚实结合：
采用虚拟现实技术构建虚拟极点RTK基准站、移动站和真实手簿相连接，实现真实手簿与虚拟RTK交互，使用真实手簿操作虚拟RTK，实现数据采集。
· 基本要求：
采用虚拟现实技术构建RTK基准站、移动站、全站仪、测钉、对中杆棱镜、支架棱镜等设备，可进行设备学习，支持交互。构建利用RTK+全站仪进行数据采集的大型虚拟三维外业环境，实现数据采集全过程虚拟作业和数据处理，支持交互。
· 实训场景：
软件支持1:500地形图精度，有实训场景。软件加载成功后进入逼真的测量主场景。场景中需包含基础高山、丘陵、城区、公路等不同类型的场景，需要有丰富的地物、地貌元素，如道路上需要有道路指示牌、路标、限高牌、围栏等现实场景中道路所有的地物，城市场景需包含高低建筑房屋、马路、人行道、路灯等地物，丘陵、高山等城区外的场景中需有草坪、树木等地物，场景以数字孪生技术搭建，每一个点都有三维坐标。可进行全站仪、RTK图根点采集等操作，支持第一人称视角，支持人物灵活运动，支持走跑跳跃翻跨等活动。
设备：
包含基准站、移动站、全站仪、对中杆棱镜、支架棱镜等。仪器外观和仪器内置测量软件还原真实仪器，主要部件质感与真实仪器相同。
（1）仿真RTK：
智能化仿真RTK。支持多线程响应，在续航、距离、稳定与重量间的寻求平衡，
带来持久的舒适作业体验。仪器精度按照极点RTK设备参数设计。
仪器精度按照NTS-552全站仪设备参数设计。
· 实训：
（1）模拟项目实施：满足学生全流程数字测图作业，支持在软件内外部数据传导。方便学生进行软件内数据采集作业、数据导出进行绘图成图输出。
（2）模拟基准站操作：可架设并进行基础操作，同时可通过真实手簿进行功能设置。
（3）模拟移动站操作：可架设并进行基础操作，同时可通过真实手簿进行功能设置。
（4）模拟全站仪操作：支持包括安装仪器、锁紧仪器等操作前准备，以及调节对中、整平、照准、盘左/盘右观测、面板操作、数据采集、迁站、数据导出等基本操作，完整模拟全站仪所有界面及功能。
（5）模拟测钉操作：移动并安置测钉，在场景中建立标志。
（6）模拟对中杆棱镜操作：移动并安置棱镜；调整棱镜方向。
（7）模拟支架棱镜操作：移动并安置棱镜；调整棱镜方向。
（8）数据可导出进行绘图处理，兼容绘图软件。

7、 付款结算：
项目服务完成后，经采购人和中标供应商双方确认服务验收合格后，中标人提交付款申请并提供相应金额的正式发票后，采购人在20个工作日内一次性支付合同金额的100%。
8、 其他要求
（1） 报价供应商须保证合同货物（含零部件、配件等）是全新、未曾使用过的，无损伤、无变形、油漆喷涂均匀、无脱落等质量问题，其质量、规格及技术特征符合要求，提供原厂采购承诺函，以纸质版加盖公章提交，否则视为无效报价。
（2） 中标供应商提供假冒、劣质或以次充好的产品，经质检部门证实，中标供应商必须承担由于产品质量、安装不当等引发的事故（财产损失、人身伤亡）责任和全部费用，并追究其法律责任。
9、 评审规则
（一）本次询价须满足3家或以上供应商提交报价；若不足三家，本次询价失败。
（二）无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。
（三）最低评标（审）价法：在满足采购需求全部实质性要求的供应商中选择报价最低的供应商为成交（中标）供应商。
10、 供应商提交的资料（提交的资料均须加盖公章）
1． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价一览表》（附件1）。
2． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价明细表》（附件2）。
3． 按要求提交加盖报价供应商公章的《承诺书》（附件3）。
4． 提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖报价供应商公章。
5． 供应商所递交的报价文件须密封完好，并且在封面填写项目名称；采购人拒收没有密封完好的报价文件。


附件1

 报价一览表  
货币单位：人民币元
	项目名称
	
广东生态工程职业学院林业技术专业群测绘设备采购及安装服务项目


	总报价（元）
	￥                                    

	
	大写：                                  

	备注
	


注：
1、 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。
2、 填写此表时不得改变表格的形式。
3、 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。
4、 必须满足服务内容等服务要求。


投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
                                  身份证号码：
联系电话：
日    期：



（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）

附件2
报价明细表    
                                             货币单位：人民币元

	序号
	型号
	数量
	单价（元）
	单位
	总报价
	备注

	1
	南方测绘GNSS接收机 云帆
	8
	
	套
	
	含永久厘米级高精度位置服务（cors）；
设备保修三年

	2
	地形地籍成图软件Southmap
	提供软件2年使用权。

	合计
	大写：玖万玖仟陆佰元整   小写：¥.00元




注：附件2的“总报价”要与附件1《报价一览表》中的“总报价”一致，否则视为自动放弃询价资格。
                                     
             
 报价供应商（公章）：                           日期：   年    月    日


（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则作无效报价处理）


附件3

承诺书

我方已知悉并清楚理解本次采购的全部内容，对本次采购作出实质性响应。同时我方声明：我司完全符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；提供的设备是厂商原装、全新的产品且非联合体投标。如若我方不符合上述声明，则贵校有权随时无条件解除双方之间合同，一切责任均由我方承担。



投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
日    期：








（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）

