[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]广东生态工程职业学院大数据分析实训室硬件部分（计算服务节点、应用服务节点）采购项目
需求书

1、 [bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]项目名称:广东生态工程职业学院大数据分析实训室硬件部分（计算服务节点、应用服务节点）采购项目
2、 项目预算：99500.00元
3、 建设地址: 广州市天河区广汕一路297号
4、 项目报价：超过预算金额则视为无效报价
5、 供应商须知：
（1） 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
1． 投标人是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；（提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证、或三证合一复印件）；
2． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3． 投标人具有依法纳税和社会保障资金的良好记录；
4． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
5． 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；
（2） 报价供应商认真查看项目需求书（附件），根据项目需求书上的要求填写信息和提交资料，报价表不允许改动并完整打印，否则视为无效报价（备注：所提供的资料均需加盖公章）。
（3） 落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业须提供中小企业声明函。
（4） [bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]报价供应商须具备广东政府采购智慧云平台电子卖场-集采馆-计算机设备-服务器供应商，且在有效期内（投标时提供广东政府采购智慧云平台电子卖场集采商场的供应商凭证），以截图纸质加盖公章为准。
（5） 本项目中选后需在集采商城下订单。中标供应商如未按要求上架则取消中标资格和上报平台进行处理。
（6） 报价时密封提交，否则视为无效报价。
（7） 本项目不接受联合体竞价。
（8） 报价供应商截止递交报价文件的时间为2025年9月4日下午3点，报价文件必须密封，否则一律拒收。报价供应商可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交，快递到付拒收。
（9） 投标联系人：张老师  联系方式：13710623224
投标地址：广州市天河区广汕一路297号广东生态工程职业学院办公楼203室，可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交。









6、 项目内容及要求:
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]计算服务节点需求
[bookmark: _GoBack]1、数量：1台
2、最高单价：6.10万元
3、参数：
	名称
	描述

	CPU
	CPU：配置≥2 颗可扩展处理器，单颗≥32个物理核心，主频≥2.2GHz，≥64 线程；

	内存
	内存：配置≥32个DDR4内存插槽，内存≥384G，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM；
最大可支持4TB内存容量，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备，最大可支持32根内存条

	硬盘
	硬盘：配置≥2块 480GB SSD 硬盘，≥3块 4T  SATA  3.5寸机械硬盘；
前置支持≥12个3.5寸热插拔硬盘，可支持SAS/SATA硬盘、SSD混插
后置支持≥4个2.5寸热插拔硬盘，可支持SAS/SATA硬盘、SSD混插
最大可兼容12个U.2 NVMe SSD
支持主板板载2个M.2接口
外插支持2个SATA M.2，组硬RAID(PCIe卡转接方式)

	阵列卡
	阵列卡：配置≥1块阵列卡，缓存≥1G，端口速率：>12Gb/s，支持RAID0,1,5,6,10,50,60,支持电容掉电保护.

	网络
	网卡I/O：配置2个万兆网口（含万兆光模块）+2个千兆以太网口 + 1个千兆BMC专用管理网口；
其他接口：最大支持3个全长双宽GPU， 同时额外支持4个PCIe插槽(含内置RAID卡和OCP3.0接口)
最大支持8个半高半长GPU， 同时额外支持2个PCIe插槽(内置RAID卡和OCP3.0接口)

	导轨
	导轨 (勤诚/2U/3U免工具/兼容216/241/242/313/314/316/413/423)；

	电源
	≥800W冗余(1+1)电源；

	管理
	集成系统管理芯片，提供iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作；可实现监控服务器内部主要部件的状态，包括CPU、内存、硬盘、风扇、电源； 


7、 
应用服务节点需求

1、数量：1台
2、最高单价：3.85万元
3、参数：
	名称
	描述

	CPU
	CPU：配置≥2 颗可扩展处理器，单颗≥12个物理核心，主频≥2.1GHz，≥24 线程；

	内存
	内存：配置≥32个DDR4内存插槽，内存≥256G，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM；
最大可支持4TB内存容量，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备，最大可支持32根内存条

	硬盘
	硬盘：配置≥2块480GB SSD  硬盘，≥3块 4T SATA  3.5寸机械硬盘，
前置支持≥12个3.5寸或24个2.5寸热插拔硬盘，可支持SAS/SATA/NVMe SSD混插
内置2个SATA接口 M.2
后置支持≥4个2.5寸硬盘，可支持SAS/SATA/NVMe SSD混插
后置支持≥4个3.5寸热插拔硬盘，可支持SAS/SATA硬盘、SSD混插
最大可兼容26个U.2 NVMe SSD

	阵列卡
	阵列卡：配置≥1块阵列卡，缓存≥1G，端口速率：>12Gb/s，支持RAID0,1,5,6,10,50,60,

	网络
	网卡I/O：配置2个万兆网口（含万兆光模块）+2个千兆以太网口 + 1个千兆BMC专用管理网口；
其他接口：最大支持10个PCIe插槽
支持直插主板的riser方式扩展8个全高PCIe 4.0标准卡
支持1个直插主板的内置RAID卡PCIe标准插槽，不使用线缆连接，不占用后置PCIe标准卡槽位； 
预留6个标准PCIe插槽；
支持后置8个PCIe卡且同时支持后置2个2.5寸硬盘作为系统盘

	导轨
	导轨 (勤诚/2U/3U免工具/兼容216/241/242/313/314/316/413/423)；

	电源
	≥800W冗余(1+1)电源；

	管理
	集成系统管理芯片，提供iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作；可实现监控服务器内部主要部件的状态，包括CPU、内存、硬盘、风扇、电源； 



8、 付款结算：
项目服务完成后，经采购人和中标供应商双方确认服务验收合格后，中标人提交付款申请并提供相应金额的正式发票后，采购人在20个工作日内一次性支付合同金额的100%。
9、 评审规则
（一）本次询价须满足3家或以上供应商提交报价；若不足三家，本次询价失败。
（二）无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。
（三）最低评标（审）价法：在满足采购需求全部实质性要求的供应商中选择报价最低的供应商为成交（中标）供应商。
10、 供应商提交的资料（提交的资料均须加盖公章）
1． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价一览表》（附件1）。
2． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价明细表》（附件2）。
3． 按要求提交加盖报价供应商公章的《承诺书》（附件3）。
4． 提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖报价供应商公章。
5． 按要求提交广东政府采购智慧云平台电子卖场集采商城的供应商凭证，以截图纸质加盖公章为准。
6． 供应商所递交的报价文件须密封完好，并且在封面填写项目名称；采购人拒收没有密封完好的报价文件。

附件1

 报价一览表  
货币单位：人民币元
	项目名称
	广东生态工程职业学院大数据分析实训室硬件部分（计算服务节点、应用服务节点）采购项目

	总报价（元）
	￥                                    

	
	大写：                                  

	备注
	


注：
1、 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。
2、 填写此表时不得改变表格的形式。
3、 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。
4、 必须满足服务内容等服务要求。




投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
                                  身份证号码：
联系电话：
日    期：



（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）
附件2
报价明细表    
                                             货币单位：人民币元

	服务名称
	参数
	数量
	报价（元）

	计算服务节点需求
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]见第六条项目内容及要求
	
1
	

	应用服务节点需求
	见第六条项目内容及要求
	
1
	

	合计（元）
	


注：“合计”要与附件1《报价一览表》中的“总报价”一致，否则视为自动放弃询价资格。
                                     
             
 报价供应商（公章）：                           日期：   年    月    日


（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则作无效报价处理）


附件3

承诺书

我方已知悉并清楚理解本次采购的全部内容，对本次采购作出实质性响应。同时我方声明：我司完全符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；且非联合体投标。如若我方不符合上述声明，则贵校有权随时无条件解除双方之间合同，一切责任均由我方承担。



投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
日    期：







（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）

